	№
	Назва контакту
	Тестові умови
	Робочий режим

	1
	DLC –діагностичний розєм
	
	дані, не доступні

	2
	VSS signal-  Датчик швидкості руху
	Авто в русі
	0-12 v

	3
	CTS signal :t2- сигнал датчика температури
	Запалення вкл . / двигун працює
	20°С  2.00-2.50 v

	
	
	
	80°С  1.00-1.30 v

	4-5
	Differential pressure regulator  

Електро регулятор тиску
	ХХ/двигун холодний
	≈ 55-75 mA

	
	
	ХХ / двигун горячий
	≈ 0.0-1.0 mA

	
	
	 К/В = 3000об/хв
	≈ -40 mA

	6
	KS signal:t1 Датчик детонації
	двигун працює  КS активний
	1.0v  AC (peak-peak)

	7
	Oxygen Sensor:t3 –лямбда зонд
	Запалювання вкл.
	0.4-0.5v

	
	
	двигун працює. горячий
	200-1000мА

	
	
	Др.заслонка відкр мах
	1.0 v константа

	
	
	Паливо відрізано
	0.0 v константа

	
	
	Частота перемикання
	≈ інтервал в 1 сек

	8
	Sensor return(KS1:t2,KS2:t2)
	Запалення вкл . / двигун працює
	< 0.25 v

	9
	-
	
	

	10
	-
	
	

	11
	Amplifler control signal:t2 - Cигнал з модуля запалювання
	Двигун крутиться / працює
	0-5v (переключення)

	12
	Fuel Pump Relay driver:t85, Реле паливного насосу
	Запалення вкл.
	Напруга на АКБ

	
	
	Двигун працює
	< 1.25v

	13
	DLC     діагностика
	
	дані, не доступні

	14
	Supply from Ignition switch:t15  з замка запалювання
	Запалення вкл. Двигун працює.
	Напруга на АКБ

	15
	CFSV:t1, Соленоїдний клапан Адсорбера
	Запалення вкл.
	Напруга на АКБ

	
	
	Двигун працює. XX
	

	
	
	CFSV не активний
	Напруга на АКБ

	
	
	CFSV  активний
	0-12v (переключення

	
	
	Обовязковий цикл
	0-99%

	16
	Cold Start Valve :t1 Клапан (форсунка) холодного пуску
	Двигун працює
	

	
	
	Форсунка не активна
	Напруга на АКБ

	
	
	Форсунка  активна
	< 1.25v

	17
	Idle Speed Control Valve: t1, Клапан контролю обертів ХХ
	Запалення вкл.
	Напруга на АКБ

	
	
	Двигун працює. XX
	

	
	
	Двиг. працює -холодний
	6.0-6.5v

	
	
	Двиг. працює -горячий
	7.0-9.0v

	
	
	Обовязковий цикл
	30-60%

	18
	Ground   -  земля
	Двиг.працює
	< 0.25v

	19
	Supply from battery:t1  З АКБ
	Двигун працює
	Напруга на АКБ

	20
	Ground   -  земля
	Двигун.працює
	< 0.25v

	21
	Hall Efect Sensor:t+- Датчик Холла
	Двигун працює
	5 v

	22
	DLC     діагностика
	
	дані, не доступні

	23
	Air Flow Sensor (AFS):t2  
Датчик потоку повітря
	Запалення вкл
	

	
	
	Рівень напруги
	0.1-4.5 v

	
	
	Піднятий/опущений диск
	Напруга збільшується / зменшується

	24
	КS1 (front)signal :t1 сигнал датчика детонації (передній)
	Двигун працює KS активний
	1.0v  AC (peak-peak)

(пік- пік)

	25
	Tachometr –Тахометр
	
	дані, не доступні

	26
	Air Flow Sensor (AFS):t1  
Датчик потоку повітря
	Запалення вкл 
Двигун працює
	5.0  ± 0. 1 v

	27
	
	
	

	28
	Throttle Switch, Idle Contact Дросельна заслонка XX  (педаль газу вільна)
	Двигун працює
	

	
	
	Заслонка закрита
	0 v

	
	
	Заслонка частково / повністю відкрита
	5.0 ± 0. 1 v

	29 
	A/C
	
	дані, не доступні

	30
	Hall Efect Sensor:t0 Датчик Холла
	
	5.0 v(переключення)

	
	
	Обовязковий цикл
	35%

	31
	Automatic Transmission АКПП
	
	дані, не доступні

	32
	Full load position Throttle Switch: t3
	Двигун працює-горячий
	

	
	
	Заслонка закрита / частково відкрита
	0 v

	
	
	Заслонка повністю відкрита
	5.0 ± 0. 1 v

	33
	A/C
	
	дані, не доступні

	34
	Ground   -  земля
	Двигун працює
	< 0.25v

	35
	Ground   -  земля
	Двигун працює
	< 0.25v


